# Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy nr …/DDC/KS/2023

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa nowych urządzeń brzegowych FortiGate 200F - 2 szt. ze wsparciem producenta, w tym przedłużenie wsparcia na FortiAnalyzer-VM na 1 rok.**

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1. dostawę nowych urządzeń FortiGate 200F – 2 szt.
2. dostawę licencji/kontraktów serwisowych dla dostarczonych urządzeń: FortiGate-200F Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) na okres 1 roku,
3. przedłużenie licencji/kontraktów serwisowych: FAZ-VM-GB5 + Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs + FortiCare Premium Support (for 1-6 GB/Day of Logs) + FortiGuard Indicators of Compromise (IOC) Service (for 1-6 GB/Day of Logs) na okres 1 roku na urządzenie FortiAnalyzer-VM – 1 szt. Zainstalowany firmaware v6.4.9;
4. usługę wsparcia przy wdrożeniu urządzeń (przeniesieniu konfiguracji), w miejsce wycofywanych przez producenta urządzeń FortiGate 400D – 2 szt. pracujących w klastrze. Zainstalowany firmware FortiOS v6.4.11;

Wymagania minimalne:

Dostawa urządzeń FortiGate 200F (2 sztuki):

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023,
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego,
3. Urządzenia powinny posiadać następujące licencje/kontrakty serwisowe: FortiGate-200F Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) na okres 1 roku.
4. Urządzenia mają pełnić rolę kontrolera wifi dla posiadanych przez Zamawiającego FortiAP PU421E;
5. Wsparcie przy wdrożeniu urządzeń (przeniesieniu konfiguracji) zdalne lub obecność inżyniera na miejscu. Inżynier wsparcia ma posiadać certyfikat Fortinet, co najmniej NSE 3.

Przedłużenie licencji/kontraktów serwisowych FortiAnalyzer-VM:

1. Urządzenie ma posiadać następujące licencje/kontrakty serwisowe: FAZ-VM-GB5 + Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs + FortiCare Premium Support (for 1-6 GB/Day of Logs) + FortiGuard Indicators of Compromise (IOC) Service (for 1-6 GB/Day of Logs) na okres 1 roku.
2. Urządzenie ma zostać włączone do platformy Security Fabric skonfigurowanej na dostarczonych urządzeniach FortiGate 200F.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca, musi być autoryzowanym partnerem firmy Fortinet.
2. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne muszą być bezwzględnie spełnione.
3. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
4. System po instalacji i konfiguracji musi być gotowy do pracy. Cenę montażu, instalacji, konfiguracji krótkiego szkolenia z obsługi systemu dla minimum dwóch osób w należy wliczyć do ceny całego zestawu.
5. Do wszystkich dostarczonych urządzeń muszą być dołączone właściwe zasilacze sieciowe.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej 12-miesięcznej.
7. Wszystkie materiały pochodzące z demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu cały zdemontowany sprzęt.